**ET Kurulumu Yapılmayacak Alanlar**

Müdür Odası   
Müdür Baş Yardımcısı Odası   
Müdür Yardımcısı Odası   
Memur odası   
Danışman Odası   
Sayman Odası   
Okul Aile Birliği Odası   
Teknisyen Odası   
Rehberlik Servisi Odası   
Grup Rehberliği Odası   
Özel Eğitim Hizmetleri Odası   
Hizmetli Odası   
Müzik Odası   
Oyun Odası   
Daktilograf Odası   
Eğitim Araçları Odası   
Gözlem Odası   
Revir odası   
Çalışma Odası   
Test Odası   
Fotokopi odası   
Spor Salonu   
Bekleme Salonu   
Çok Amaçlı Salon   
Kütüphane   
Yemekhane   
Misafirhane   
Arşiv   
Depo   
Toplantı Salonu

**ET Kurulumu Yapılacak Alanlar**

Derslik  
BT Sınıfı  
Fen Bilgisi Laboratuvarı  
Biyoloji Laboratuvarı  
Fizik Laboratuvarı  
Kimya Laboratuvarı  
Sosyal Bilgiler Laboratuvarı  
Bilgisayar Laboratuvarı   
Yabancı Dil Laboratuvarı   
Mesleki Uygulama Laboratuvarı   
Ortak Kullanılan Laboratuvarı   
Müzik Odası   
Resim Odası   
Atölye\*  
Konferans Salonu\*\*  
Öğretmenler Odası\*\*\*

\*3.8. Atölyelerde; ET’ye toz veya başka fiziksel nedenlerle zarar verebilecek durumlar varsa (meslek liselerindeki kaynak, seramik, mobilya, metal kesim ve marangoz atölyeleri vb…) kurulumların yapılmaması,

\*\*3.9. Konferans salonlarında, son izleyici ile ET arası mesafenin 10(on) metreyi geçtiği durumda ET kurulumunun yapılmaması ,

\*\*\*3.10.Öğretmenler odası için, öğretmen sayısı en az 10(on) olan okullara keşif ve kurulumun yapılması, bunun dışında birden fazla öğretmenler odası bulunan okullarda ise sadece bir tane öğretmenler odasına ET keşfi ve kurulumu yapılması,