**ET Kurulumu Yapılmayacak Alanlar**

Müdür Odası
Müdür Baş Yardımcısı Odası
Müdür Yardımcısı Odası
Memur odası
Danışman Odası
Sayman Odası
Okul Aile Birliği Odası
Teknisyen Odası
Rehberlik Servisi Odası
Grup Rehberliği Odası
Özel Eğitim Hizmetleri Odası
Hizmetli Odası
Müzik Odası
Oyun Odası
Daktilograf Odası
Eğitim Araçları Odası
Gözlem Odası
Revir odası
Çalışma Odası
Test Odası
Fotokopi odası
Spor Salonu
Bekleme Salonu
Çok Amaçlı Salon
Kütüphane
Yemekhane
Misafirhane
Arşiv
Depo
Toplantı Salonu

**ET Kurulumu Yapılacak Alanlar**

Derslik
BT Sınıfı
Fen Bilgisi Laboratuvarı
Biyoloji Laboratuvarı
Fizik Laboratuvarı
Kimya Laboratuvarı
Sosyal Bilgiler Laboratuvarı
Bilgisayar Laboratuvarı
Yabancı Dil Laboratuvarı
Mesleki Uygulama Laboratuvarı
Ortak Kullanılan Laboratuvarı
Müzik Odası
Resim Odası
Atölye\*
Konferans Salonu\*\*
Öğretmenler Odası\*\*\*

\*3.8. Atölyelerde; ET’ye toz veya başka fiziksel nedenlerle zarar verebilecek durumlar varsa (meslek liselerindeki kaynak, seramik, mobilya, metal kesim ve marangoz atölyeleri vb…) kurulumların yapılmaması,

\*\*3.9. Konferans salonlarında, son izleyici ile ET arası mesafenin 10(on) metreyi geçtiği durumda ET kurulumunun yapılmaması ,

\*\*\*3.10.Öğretmenler odası için, öğretmen sayısı en az 10(on) olan okullara keşif ve kurulumun yapılması, bunun dışında birden fazla öğretmenler odası bulunan okullarda ise sadece bir tane öğretmenler odasına ET keşfi ve kurulumu yapılması,